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	Karta bezpečnostných údajov
Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), 
Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2020/878
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	verzia č. 1.0
	



	ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

	1.1
	Identifikátor produktu

	
	Názov:
	CHEMOS EZH 20 (zložka A)
kremičitan sodný (vodné sklo sodné)
EC: 215-687-4
CAS: 1344-09-8

	
	Ďalšie spôsoby identifikácie:
	UFI: KC00-10P1-X004-GCVH

	
	Registračné číslo REACH:
	01-2119448725-31-XXXX

	1.2
	Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

	
	Identifikované použitie:
	dvojzložková silikátová živica - na stavebné účely 
LEN PRE PROFESIONÁLNE/ODBORNÉ POUŽITIE

	
	Neodporúčané použitia: 
	neuvedené

	1.3
	Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

	
	Distribútor:
(subjekt zodpovedný za uvádzanie na trh SR)
	CHEMOS Slovakia, s.r.o.
Krušovská 4265
955 01 Topoľčany
telefón: +421 38 536 7711
fax: +421 38 522 7000
e-mail: galovic@chemos.sk 
web: www.chemos.sk

	
	Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, info@pharmis.sk

	1.4
	Núdzové telefónne číslo:

	
	Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), FNsP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, 
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk

	ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

	Celková klasifikácia látky: látka je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES. 

	2.1
	Klasifikácia látky alebo zmesi:

	
	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES:
	
Skin Irrit. 2	Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2
H315	Dráždi kožu.

Eye Irrit. 2	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

	2.2




	Prvky označovania

	
	Obsahuje:
	kremičitan sodný (vodné sklo sodné)
EC: 215-687-4
CAS: 1344-09-8

	
	Výstražný piktogram:
	[image: ]
	
	
	

	
	Výstražné slovo:
	POZOR

	
	Výstražné upozornenia:
	H315	Dráždi kožu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

	
	Ďalšie informácie o nebezpečnosti:
	
nevyžaduje sa

	
	Doplňujúce prvky 
označovania určitých zmesí:
	
nevyžaduje sa

	
	Bezpečnostné upozornenia:
	P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103	Pred použitím si prečítajte etiketu.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313	Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

	
	Iné povinné označenia:
	nevyžaduje sa

	2.3
	Iná nebezpečnosť 
Výsledky posúdenia PBT a vPvB: zmes nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES. Zmes neobsahuje žiadne zložky v množstve ≥ 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).
Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 (4) ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov).

	
	Nebezpečné účinky 
pre zdravie:
	
Dráždi kožu. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej vysušenie až popraskanie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť vážne podráždenie. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. 
Po zatvrdnutí (reakcia s druhou zložku / vzdušnou vlhkosťou) výrobok nie je nebezpečný.

	
	Nebezpečné účinky 
pre životné prostredie:
	
Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, nemá žiadne toxickú účinky v životnom prostredí.

	
	Nebezpečné 
fyzikálno-chemické účinky:
	
Nie sú známe.

	
ODDIEL 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 

	3.1
	Látky

	Názov látky
Registračné číslo REACH
	Obsah
(% hm.)
	ES číslo
CAS číslo
Indexové číslo
	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
	Expozičný limit

	

kremičitan sodný 
(vodné sklo sodné) 
REACH 01-2119448725-31-XXXX
	100
	215-687-4
1344-09-8
-
	Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
	H315
H319
	Exp. lim. (národný)
pozri 8.1

	* Plné znenie použitých výstražných upozornení (H-vety) a klasifikačných skratiek uvádza Oddiel 16 


	3.2
	Zmesi
nevzťahuje sa




	ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

	4.1


	Opis opatrení prvej pomoci 
Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri bežnom použití sa nepredpokladá nežiaduce ovplyvnenie zdravia, pri výskyte eventuálnych zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty však kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto Karty bezpečnostných údajov. 

	
	Pri nadýchaní: 
	Nepredpokladá sa akútne nepriaznivé pôsobenie pri nadýchaní. V ojedinelých prípadoch dýchacích problémov po nadýchaní aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! 

	
	Pri styku 
s pokožkou: 
	Zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

	
	Pri zasiahnutí očí: 
	Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára.

	
	Po požití: 
	Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade spontánneho zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov alebo iné označenie produktu..

	
4.2
	Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Dráždi kožu. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej vysušenie až popraskanie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť vážne podráždenie. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Po zatvrdnutí (reakcia s druhou zložku / vzdušnou vlhkosťou) výrobok nie je nebezpečný.

	
4.3
	Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. 

	
ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

	5.1
	Hasiace prostriedky

	
	Vhodné hasiace prostriedky:
	trieštená voda, vodná hmla, pena, prášok, CO2

	
	Nevhodné hasiace prostriedky: 
	nepoužívajte prudký prúd vody - môže prispievať k šíreniu ohňa

	5.2
	Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
Nie je známe žiadne špecifické riziko v prípade požiaru. Vodný roztok - nehorľavé. 

	5.3

	Pokyny pre požiarnikov
Vždy použite izolačný dýchací prístroj a nepriepustný protichemický odev – možný vznik horľavých, toxických a dráždivých rozkladných produktov. Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore. Približujte sa z náveternej strany a z čo najväčšej vzdialenosti, pokiaľ je to možné, ohraďte miesto zásahu tak, aby sa predišlo úniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste požiaru vodnou hmlou alebo trieštenou vodou, ak je to možné, urýchlene ich odstráňte z miesta pôsobenia tepla. 

	ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

	6.1
	Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V závislosti na rozsahu úniku použite primerané ochranné prostriedky (rukavice, ochranný odev, viz. 8.2). Nechránené osoby ihneď vykážte z miesta havárie.

	6.2
	Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Ak je to bezpečné, okamžite odstráňte zdroj/príčinu úniku. Zabráňte preniknutiu väčších množstiev do kanalizácie. Pri väčšom rozsahu znečistenia riek, jazier a kanalizácie zistený stav oznámte príslušným orgánom podľa platných predpisov.




	6.3
	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Väčšie množstvá odsajte a menšie zvyšky absorbujte do vhodného inertného materiálu (piesok, kremelina, kaolín, vapex...) - mechanicky zhromaždite do pripravenej vhodnej nádoby. Kontajnery musia byť označené. Likvidujte v zmysle predpisov, odošlite na likvidáciu do zberne nebezpečných odpadov. Zvyšky dočistite veľkým množstvom vody, dôkladne spláchnite.

	6.4
	Odkaz na iné oddiely
Dodržujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13.

	
ODDIEL 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

	7.1
	Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Pri používaní predchádzajte víreniu prachu. Použite vhodné osobné ochranné pomôcky. Dodržujte predpisy pre ochranu osôb a bezpečnosť pri práci. Manipulujte tak aby nedošlo k úniku. Pri práci vo vnútornom prostredí (napr. rozplňovanie) zabezpečte dobré vetranie/odsávanie s filtráciou prachu.

	
7.2
	Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Uchovávajte v tesne uzavretých originálnych obaloch. Skladujte v suchých a krytých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

	
7.3
	Špecifické konečné použitie, resp. použitia 
neuvedené

	


ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

	8.1
	Kontrolné parametre 

	
	Medzné hodnoty expozície podľa Nariadenia vlády SR 355/2006 Z.z., Príloha č.1, v znení neskorších predpisov: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) chemických faktorov v pracovnom ovzduší: 

	
	CAS
	názov
	NPELc

	
	6834-92-0
	kremičitan disodný 
ako: ostatné kremičitany (okrem azbestu)
	NPELc (respirabilná frakcia):	Fr ≤ 5%: 2 mg.m-3
	Fr > 5%: 10 mg.m-3
NPELc (celková koncentrácia):	10 mg.m-3

	
	

	
	Indikatívne biologické medzné hodnoty: nestanovené

	
	Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (NPHV) podľa požiadaviek EÚ: nestanovené

	
	Odvodené hladiny pri ktorých nedochádza k nežiaducim účinkom (DNEL): 
kremičitan sodný 
PRACOVNÍCI / PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA 
dermálne, dlhodobé systémové účinky	1,59 mg/kg tel. hm./deň 
inhalačne, dlhodobé systémové účinky	5,61 mg/m3
VEREJNOSŤ / MALOSPOTREBITELIA 
dermálne, dlhodobé systémové účinky	0,8 mg/kg tel. hm./deň
inhalačne, dlhodobé systémové účinky	1,38 mg/m3 
orálne, dlhodobé systémové účinky	0,8 mg/kg tel. hm./deň 

	
	Odhad koncentrácie bez predpokladaného škodlivého účinku (PNEC): 
kremičitan sodný
sladká voda	7,5 mg/l	
slaná voda	1,0 mg/l	
čistiarne odpadných vôd	348 mg/l	




	8.2


	Kontroly expozície 
Zabezpečiť v zmysle Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. Kontroly expozície zabezpečiť v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zabráňte kontaktu látky s pokožkou, očami a sliznicami. Pri používaní nejedzte, nepite, nefajčite. Po ukončení práce a počas prestávok si umyte ruky. Vyzlečte použité pracovné oblečenie, osprchujte sa a použite čisté oblečenie. Výber prostriedkov osobnej ochrany záleží na podmienkach možnej expozície, na použití, spôsobe manipulácie, koncentrácii a vetraní. Nižšie uvedené informácie k výberu ochranných prostriedkov pre použitie s touto látkou sú založené na jej bežnom použití.

	
	Primerané technické zabezpečenie:
Nie sú potrebné špeciálne požiadavky. 

	
	Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: 
a) 	Ochrana očí / tváre: 
Zabráňte vniknutiu do očí. Pokiaľ pri práci hrozní vniknutie do očí (napr. pri prepĺňaní, rozprašovaní), noste vhodné tesné ochranné pracovné okuliare (B2, STN EN 166) alebo celotvárový štít (B3, STN EN 166). 
b) 	Ochrana kože: 
Ochrana rúk - nie je potrebná pri obvyklom použití Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte noste vhodné ochranné pracovné rukavice (STN EN 374). Doporučený materiál rukavíc: PVC (≥ 0,1 mm), guma / butylkaučuk / nitrilkaučuk / fluorkaučuk. Z dôvodu nevykonaných testov nie je možné vydať odporúčanie pre konkrétny typ rukavíc. Odporúčaná doba prieniku by však mala odpovedať dvojnásobku predpokladanej doby kontaktu. Nepoužívajte rukavice z látky alebo kože - neposkytujú dostatočnú ochranu.
Poznámka: Vhodnosť rukavíc a doba prieniku sa môže líšiť na základe špecifických podmienok používania. Pre presné informácie o výbere rukavíc a dobách prieniku pre vaše podmienky použitia kontaktujte výrobcu rukavíc. Pri výbere špecifických vhodných rukavíc pre príslušné použitie a trvanie expozície by ste mali brať do úvahy všetky faktory pracovného prostredia, ako sú napríklad: ďalšie používané chemikálie, fyzikálne faktory (možnosť prerezania, pretrhnutia, tepelná ochrana), ako aj špecifikácia konkrétneho výrobcu rukavíc. Poškodené rukavice ihneď vymeňte.
c) 	Ochrana dýchacích ciest:
Nie je potrebná pri bežnej práci. Pri úniku alebo nakladaní takým spôsobom že vzniká prach / aerosóly použite protichemické masky alebo respirátor s filtrom proti časticiam (typ P2, EN 133 / EN 14387). 
d)	Tepelná nebezpečnosť:
Nehrozí pri normálnom používaní

	
	Kontroly environmentálnej expozície: 
Pri skladovaní a manipulácii zaistite tesnosť obalov - zabráňte únikom do životného prostredia. Skladovacie a manipulačné priestory vybavte prostriedkami na sanáciu úniku. Venujte pozornosť oddielom 6 a 12. Dodržiavajte pokyny Zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

	
ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

	9.1
	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

	
	Vlastnosť
	hodnota
	metóda / podmienky

	
	skupenstvo
	kvapalina 
	- 

	
	farba:
	bezfarebné 
	

	
	zápach: 
	bez zápachu 
	- 

	
	teplota topenia/tuhnutia: 
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	teplota varu alebo počiatočná teplota varu 
a rozmedzie teploty varu:
	
100°C 
	
- 

	
	horľavosť:
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	dolná a horná medza výbušnosti
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	teplota vzplanutia:
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	teplota samovznietenia
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	teplota rozkladu: 
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	hodnota pH:	
	11,4 
	20°C 

	
	kinematická viskozita:
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	rozpustnosť: 
	plne rozpustné vo vode
	-

	
	rozdeľovacia konštanta (hodnota log):
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	tlak pár: 
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	hustota a/alebo relatívna hustota:
	1,48 g/cm3
	20°C 

	
	relatívna hustota pár:
	informácia nie je k dispozícii
	-

	
	vlastnosti častíc:
	informácia nie je k dispozícii
	-

	9.2
	Iné informácie

	
	prchavé organické zlúčeniny (VOC):
	0,0 %
	-

	
	výbušné vlastnosti: 
	nemá výbušné vlastnosti 
	- 

	
	oxidační vlastnosti:
	nemá oxidačné vlastnosti 
	- 

	
	dynamická viskozita: 
	270 mPa.s
	20°C 

	ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

	10.1
	Reaktivita
Látka nie je za normálnych podmienok používania a skladovania reaktívna.

	10.2
	Chemická stabilita
Látka je za bežných podmienok používania a skladovania chemicky stabilná. 

	10.3
	Možnosť nebezpečných reakcií 
Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie. 

	10.4
	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Stabilné pri zachovaní štandardných podmienok. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami a zahrievaním. Chráňte pred mrazom.

	10.5 
	Nekompatibilné materiály 
Nie sú známe.

	
10.9
	Nebezpečné produkty rozkladu
Za obvyklých podmienok nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu. 

	ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

	11.1
	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 
Pri obvyklom použití sa neočakáva nežiaduce ovplyvnenie zdravia človeka. Pri dlhšom alebo opakovanom styku koncentrátu s pokožkou môže dôjsť miernemu podráždeniu alebo odmasteniu pokožky. Priamy kontakt s okom môže spôsobiť podráždenie oka. Po požití môže spôsobiť podráždenie steny tráviaceho traktu, s následným zvracaním, nevoľnosťou, bolesťami brucha alebo hnačkami. Pri vdychovaní aerosólov môže dráždiť dýchacie cesty

	a)
	Akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Nepredpokladá sa toxické pôsobenie, možné nepriaznivé účinky môžu byť vyvolané dráždivým účinkom na sliznice. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky.

	b)
	Poleptanie kože/podráždenie kože
Dráždi kožu. Pri dlhšom alebo opakovanom styku s pokožkou môže dôjsť k odmasteniu a prechodnému podráždeniu pokožky. Tento účinok však nie je dôvodom pre klasifikáciu.

	c) 
	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
Riziko vážneho podráždenia očí pri priamom kontakte. 

	d) 
	Respiračná alebo kožná senzibilizácia
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Látka nemá senzibilizačný potenciál.

	e) 
	Mutagenita zárodočných buniek
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.

	f) 
	Karcinogenita
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.

	g) 
	Reprodukčná toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.

	h) 
	Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené. Vdychovanie prachu / aerosólov môže prechodne dráždiť dýchacie cesty, tento účinok však nie je dôvodom na klasifikáciu.

	i) 
	Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.

	j) 
	Aspiračná nebezpečnosť
Na základe dostupných údajov nie sú kritéria klasifikácie splnené.

	


11.2
	Informácie o inej nebezpečnosti 
Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 
Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov)
Iné informácie 
Nie sú známe žiadne ďalšie zdravotné riziká. 

	ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

	Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, nemá žiadne toxickú účinky v životnom prostredí. Pri obvyklom použití sa neočakávajú žiadne nežiaduce účinky v životnom prostredí.

	12.1
	Toxicita
Pre látku experimentálne nestanovené. Nepredpokladá sa žiadne toxické pôsobenie v životnom prostredí. 
Látka sa považuje za slabo ohrozujúcu vodné prostredie (trieda 1 podľa prílohy 1 (5.2) nemeckej legislatívy AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen))

	12.2
	Perzistencia a degradovateľnosť 
Experimentálna informácia pre látku nie je dispozícii. Na základe všeobecných vlastností a analógie sa predpokladá rýchla biologická odbúrateľnosť.

	12.3
	Bioakumulačný potenciál 
Látka nemá bioakumulačný potenciál - jedná sa o anorganickú látku.

	12.4
	Mobilita v pôde 
Látka je plne rozpustná vo vode a mobilná v pôde.

	12.5

	Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látka nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES, žiadna zo zložiek v množstve ≥ 0,1% nie je uvedená na Kandidátskom zozname látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).

	

12.6
	Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)
Žiadne zo zložiek v množstve ≥ 0,1 % nebola zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, z dôvodu vykazovania vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov), ani nebola identifikovaná v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 (4) ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov).

	
12.7
	Iné nepriaznivé účinky 
Nie sú známe.




	ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

	13.1
	Metódy spracovania odpadu 
Odporúča sa odovzdať firme majúcej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej zberne odpadov. Zneškodnenie látky alebo prípravku musí zodpovedať zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platným európskym a miestnym predpisom.
Metódy zneškodňovania látky alebo prípravku: 
Nespotrebovaný produkt neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Zneškodnite v certifikovanej zberni odpadov. Podľa Európskeho katalógu odpadov nie sú kódy odpadov špecifické pre produkt, ale pre jeho použitie. Kód odpadu preto musí prideliť používateľ na základe jeho vlastného konkrétneho použitia.
Navrhovaná klasifikácia odpadu podľa predpokladaného použitia:
Nevytuhnutý materiál:
08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (vrátane vodotesniacich výrobkov) 
Názov druhu odpadu: odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 08 04 09
Nebezpečný odpad: áno (kategória N)
Vytuhnutý materiál:
08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (vrátane vodotesniacich výrobkov) 
Názov druhu odpadu: odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
Katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 08 04 10
Nebezpečný odpad: nie (kategória O)

	
	Metódy zneškodňovania kontaminovaných obalov: 
Nespotrebovaný produkt neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Zneškodnite v certifikovanej zberni odpadov.
Navrhovaná klasifikácia odpadu podľa predpokladaného použitia:
15 01 OBALY (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)
Názov druhu odpadu: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Katalógové číslo odpadu pre prázdny obal podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.: 15 01 10
Nebezpečný odpad: áno (kategória N)

	ODDIEL 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

	
	Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

	14.1
	Číslo OSN alebo identifikačné číslo: -

	14.2
	Správne expedičné označenie OSN

	
	Cestná preprava ADR: 
	Železničná preprava RID: 
	Námorná preprava IMDG: 
	Let. preprava ICAO/IATA: 

	
	-
	-
	-
	-

	14.3




	Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

	
	Cestná preprava ADR: 
	Železničná preprava RID: 
	Námorná preprava IMDG: 
	Let. preprava ICAO/IATA: 

	
	-
	-
	-
	-

	
	Klasifikačný kód

	
	-
	-
	-
	-

	
	Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler)

	
	-
	-
	-
	-

	
	Bezpečnostná značka

	
	-
	-
	-
	-




	
14.4
	Obalová skupina

	
	Cestná preprava ADR: 
	Železničná preprava RID: 
	Námorná preprava IMDG: 
	Let. preprava ICAO/IATA: 

	
	-
	-
	-
	-

	
14.5
	Nebezpečnosť pre životné prostredie: látka nie je nebezpečná pre životné prostredie

	14.6
	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: nie sú uvedené

	14.7
	Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO: neprepravuje sa

	ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

	15.1
	Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 
Právne predpisy:
- 	Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
- 	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
- 	Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
- 	Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
- 	Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.
- 	Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES
-	Smernica Komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci
-	Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ
-	Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES 
-	Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
- 	Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch
- 	Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.. zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z..
- 	Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- 	Nariadenie vlády SR 471/2011 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, Príloha č.1
- 	Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 	Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- 	Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
-	Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
-	Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 
-	Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach
-	Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, a monitorovanie ich emisií
-	Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach
-	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní




	




	OBMEDZENIA VÝROBY, UVÁDZANIA NA TRH A POUŽÍVANIA URČITÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK, ZMESÍ A VÝROBKOV 
Látky, pre ktoré bolo uložené obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania určitých 
nebezpečných látok, zmesí a výrobkov podľa Nariadenia 1907/2006/ES, Hlava VIII: 

	
	Názov látky, skupiny látok alebo zmesí
	Podmienky obmedzenia

	
	

kremičitan sodný (vodné sklo sodné) 
REACH 01-2119448725-31-XXXX
	Nariadenie 1907/2006/ES, príloha XVII, položka 3

	
	


	15.2
	Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
Nebolo dosiaľ vykonané

	ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE

	a)
	Zmeny oproti predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov:
Oproti predchádzajúcej verzii bol aktualizovaný celkový formát KBÚ podľa požiadaviek Nariadenia 2020/878 a aktualizované všetky legislatívne odkazy.

	b)
	Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov
Eye Irrit. 2	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3
Skin Irrit. 2	Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2

Exp. lim.	Expozičný limit
NPEL	Najvyšší prípustný expozičný limit
OLE	Limit pracovnej expozície (Occupational Exposure Limits)
AGW	Hraničná hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte)
MAK	Maximálna koncentrácia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
PBT	Látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické
vPvB	Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
DNEL	Odvodené hladiny pri ktorých nedochádza k nežiaducim účinkom
PNEC 	Odhad koncentrácie bez predpokladaného škodlivého účinku
VOC	Prchavé organické látky
NPHV	Najvyššia prípustná hodnota vystavenia
CHSK	Chemická spotreba kyslíku
BSK	Biologická spotreba kyslíku
STN	Slovenská technická norma
ACGIH	Americký výbor priemyselných hygienikov (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50	Koncentrácia, pri ktorej je efektívne zasiahnutých 50 % populácie
IC50	Koncentrácia, ktorá spôsobí 50% blokádu
LC50	Smrteľná koncentrácia, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie
LC50	Smrteľná dávka, pri ktorej je možné očakávať smrť 50 % populácie
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečných tovarov
MARPOL	Medzinárodná dohoda o zabránení znečisťovania z lodí
IBC	Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie
NPHV	Najvyššia prípustná hodnota vystavenia 
NOEC	Koncentrácie nevyvolávajúce žiadne pozorovateľné účinky
NOELR	Rýchlosť dávkovania nevyvolávajúca žiadne pozorovateľné účinky

	c)
	Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov:
neuvedené

	d)
	Hodnotenie informácií o nebezpečnosti látok a zmesí:
Hodnotenie látky bolo vykonané expertným posudkom a konvenčnou kalkulačnou metódou podľa Nariadenia 1272/2008/ES.
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	e)
	Zoznam relevantných výstražných upozornení:
H315	Dráždi kožu.	
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

	f)
	Pokyny pre školenie pracovníkov
Nevyžaduje sa u malospotrebiteľov, u profesionálnych používateľov je potrebné obvyklé školenie bezpečnosti práce.

	

g)
	Ďalšie informácie
Karta bezpečnostných údajov je spracovaná v súlade s požiadavkami Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EÚ 2020/878. Obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Údaje sú uvádzané s dobrou vierou a zakladajú sa na stavu našich znalostí o príslušnom výrobku k uvedenému dátumu. Tieto podrobnosti sa vzťahujú na produkt taký, ako je dodaný, a nemusia platiť už pri jeho ďalšom zmiešaní s inými látkami. V prípade použitia látky alebo zmesi iným spôsobom ako doporučeným v tejto karte bezpečnostných údajov, dodávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu.
Karta bezpečnostných údajov nezbavuje v žiadnom prípade používateľa povinnosti poznať a dodržiavať zákonné ustanovenia upravujúce jeho činnosť. Len sám používateľ na seba preberá zodpovednosť za realizáciu opatrení, vzťahujúcich sa ku spôsobu, akým výrobok používa. Súbor zmienených zákonných ustanovení a predpisov má za úlohu pomôcť tomu, komu je určený, naplniť záväzky, ktoré mu prináležia. Ich výpis však nemožno považovať za vyčerpávajúci. Používateľ sa musí sám uistiť, že nemusí dodržiavať ešte ďalšia záväzky, ktoré priamo nevyplývajú z podkladov tu citovaných. 
Vypracoval: PharmDr. Vladimír Végh, PHARMIS, Sasinkova 1, Holíč. www.pharmis.sk




image1.png




image2.png
CHEMOS.




